**Modo activo**

Modo activo.

En modo Activo, el servidor siempre crea el canal de datos en su puerto 20, mientras que en el lado del cliente el canal de datos se asocia a un puerto aleatorio mayor que el 1024. Para ello, el cliente manda un comando PORT al servidor por el canal de control indicándole ese número de puerto, de manera que el servidor pueda abrirle una conexión de datos por donde se transferirán los archivos y los listados, en el puerto especificado.

Lo anterior tiene un grave problema de seguridad, y es que la máquina cliente debe estar dispuesta a aceptar cualquier conexión de entrada en un puerto superior al 1024, con los problemas que ello implica si tenemos el equipo conectado a una red insegura como Internet. De hecho, los [cortafuegos](https://sites.google.com/wiki/Cortafuegos_%28inform%C3%A1tica%29) que se instalen en el equipo para evitar ataques seguramente rechazarán esas conexiones aleatorias. Para solucionar esto se desarrolló el modo *pasivo*.


**Modo pasivo**

Modo pasivo.

Cuando el cliente envía un comando PASV sobre el canal de control, el servidor FTP le indica por el canal de control, el puerto (mayor a 1023 del servidor.) al que debe conectarse el cliente. El cliente inicia una conexión desde el puerto siguiente al puerto de control hacia el puerto del servidor especificado anteriormente.

Antes de cada nueva transferencia tanto en el modo Activo como en el Pasivo, el cliente debe enviar otra vez un comando de control (PORT o PASV, según el modo en el que haya conectado), y el servidor recibirá esa conexión de datos en un nuevo puerto aleatorio (si está en modo pasivo) o por el puerto 20 (si está en modo activo). En el protocolo FTP existen 5 tipos de transferencia en ASCII y en binarios.


**Configuramos el archivo de configuración y le añadimos las siguientes líneas**




**Modificamos los puertos**





**Creamos el nuevo usuario y le añadimos contraseña:**






**Checkeamos la IP y entramos al FTP**







**No he puesto el comando para crear la carpeta porque soy tonto pero es MKDIR CARPETA1**




**Creamos localmente un archivo y lo subimos en FTP usando PUT**






**Borramos el archivo local y lo descargamos de nuevo desde el FTP usando GET**







**Salimos al directorio anterior y creamos otra carpeta con mput\***





**Creamos varios archivos y los subimos en Carpeta2**







**Borramos todos los archivos y los volvemos a descargar a la vez usando mget**











**Borramos todos los directorios**








**Configuramos el servidor en FTPS de la siguiente forma**



**Configuramos el archivo vsftpd de la siguiente forma:**








**Instalamos SSH y lo configuramos**









**Por último, accedemos al servicio**

